[image: 校徽1]
[image: 仰恩大学]

招  标  文  件


标书编号：YEU-20190704
项目名称：仰恩大学校园网采购招标







仰恩大学采购中心
二○一九年六月二十六日
投标人须知前附表

	序号
	内  容

	1
	招标项目名称：仰恩大学校园网采购招标
标书编号：    YEU-20190704

	2
	招标人：      仰恩大学
招标人地址：  泉州市洛江区马甲镇（邮编：362014）

	3
	投标保证金金额为： 人民币5000元
投标保证金形式为： 现金转账
账　户： 仰恩大学
开户行:  农业泉州仰恩支行
帐  号:  13511201040003606
投标保证金应在投标截止日前到账，转账完成后需联系招标人，留下联系方式。

	4
	投标文件递交至： 仰恩大学采购中心（旧区行政楼一楼总务部）
投标开始时间：2019年06月27日
投标截止时间：2019年07月03日
实地勘察时间：2019年07月01日上午9：00  联系人：李老师13774821825
投标文件接收人：李老师、吴老师
联 系 电 话:  13774821825，0595-22855577
传 真 电 话： 0595-22082017

	5
	投标书正本份数：1
投标书副本份数：6

	6
	开标时间： 2019年07月04日上午9：00时
开标地点： 仰恩大学旧区行政楼二楼会议室
届时请参加投标的单位法人或法人委托人出席开标仪式。

	7
	签订合同地点：仰恩大学旧区行政楼

	8
	交货地点：仰恩大学网络中心

	9
	交货时间：以双方签订的合同为准。

	10
	付款方式：以合同规定为准。






说明：本招标中涉及的“招标人”指仰恩大学，“投标人”指向招标人递交投标文件的供应商。

第一部分  招标项目要求
本项目计划采购项目清单如下：
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	参数要求

	1
	核心交换机
	2
	台
	详见校园网核心交换机技术指标要求。

	2
	汇聚交换机
	6
	台
	详见汇聚交换机技术指标要求。

	3
	接入交换机
	15
	台
	详见接入交换机技术指标要求。

	4
	服务器接入交换机
	2
	台
	详见服务器接入交换机技术指标要求。

	5
	出口防火墙
	2
	台
	详见出口防火墙技术指标要求。

	6
	上网行为管理一体机
	1
	台
	详见上网行为管理一体机技术指标要求。

	7
	SDN网管软件
	1
	套
	详见SDN网络软件技术指标要求。

	8
	网络流量分析一体机
	1
	台
	详见网络流量分析一体机技术指标要求。

	9
	超融合服务器
	1
	台
	详见超融合服务器技术指标要求。

	10
	万兆单模光纤模块
	12
	块
	详见万兆单模光纤模块技术指标要求。

	
	万兆多模光纤模块
	10
	块
	详见万兆多模光纤模块技术指标要求。

	
	千兆单模光纤模块
	40
	块
	详见千兆单模光纤模块技术指标要求。

	
	千兆多模光纤模块
	24
	块
	详见千兆多模光纤模块技术指标要求。

	11
	布线工程、设备安装调试及服务
	1
	项
	详见要求


二、建设目标
通过对学校现有校园网络进行改造，构建万兆骨干、千兆桌机、双核心、双链路校园网，改变僵化的三层网络结构，引入扁平化架构，将用户网关、认证网关、复杂的协议配置上收至核心层，实现用户IP随行，将逻辑网络与物理位置解绑，使得用户在网络任意地方接入获取的权限都一致，校园网策略部署更加智能，建设基于SDN的思想的安全、柔化的无状态网络，为日后智慧校园各种业务快速上线提供智能网络环境。
三、建设需求
1．仰恩大学校园网目前有三条互联网出口链路——电信200M、移动500M、教育网30M，本次采购在出口区域部署两台高性能防火墙，能够按照校园网的不同用户、不同用户、不同区域等不同分类进行规划选路，实现出口宽带资源的合理调配。此外出口防火墙用于全网出口NAT转发，实现校园网出口的多维一体化安全防护，能够有效的保证校园网出口安全，并能通过虚拟化技术，可将两台防火墙虚拟化为一台逻辑设备，对外呈现为一个网络节点，资源统一管理，完成业务备份同时提高系统整体性能。
2．核心层由两台高性能核心交换机组成，主要承载数据的高速转发，对上可作为校园网出口的网关边界，对下作为汇接各区域汇聚交换机的节点，两台交换机可通过横向虚拟化技术，逻辑形成一台设备简化管理并提升链路带宽。核心交换机需要支持面向下一代数据中心的 40G/100G 的线卡，采用业界最先进的正交CLOS架构，实现网板与主控分离，充分提高核心设备的转发能力。
3．将校园分为六个区域，每个区域配置一台汇聚交换机，汇聚节点主要作为接入交换机汇聚，下联通过千兆光纤和接入层交换机互联，上行链路通过万兆光纤与核心交换机互联，实现双链路上联。能够通过将网络的控制层和数据转发层进行分离简化了网络的管理及维护难度，实现网络流量的灵活控制，为核心网络及应用的创新提供了良好的网络平台。
4．接入层作为终端的直接接入设备，采用全千兆连接。接入交换机需采用专业的内置防雷技术，支持业界领先的10KV业务端口防雷能力，使其能够在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率。
5．通过SDN软件部署，运用最新的SDN的技术，提高网络的可管理性和可维护性，通过图形化界面实现园区策略部署及园区设备角色、统一认证、IP地址管理，实现快速定位故障，自动化网络部署，网络弹性扩展，故障替换即插即用。同时通过软件定义网络，使得整张校园网络变得更加柔性智能，引入VXLAN+SDN的技术，通过构建基于VXLAN的新一代的柔性园区基础网络，配合软件定义的相关理念，颠覆传统的园区网“人适应网”的现状，实现整个校园网范围内的“网随人动”的效果。
6．通过部署网络流量大数据分析设备，对网络数据关键业务流量甚至全流量无死角管理和监控、回溯，清晰直观掌握整个网络的运行情况。在产生网络故障事件时，根据用户、应用、协议、数据包的实时和历史数据，快速分析定位故障点、判断影响范围、界定责任，避免处理过程过长、证据不充足，不能及时的修复和控制导致损失不可控、责任主体不明的情况，保障业务持续稳定，实现服务的价值最大化，同时分析异常流量路径，做到对异常行为的事前预警。
7．通过部署上网行为管理一体机，通过网页访问过滤、网络应用控制、带宽流量管理、信息收发审计、用户行为分析，规范校园网用户的上网行为，提升校园网带宽的利用率。引入一台超融合服务器用于增加现有的服务器资源，用于部署各类管理软件。
8．本次项目采购的设备需能够支持IPv6协议栈相关协议，能够为校园网将来过渡到IPv6提供必要的硬件和软件支持；目前校园网配置有waf、IPS、堡垒机等安全防护设备，校园网改造后不影响安全设备的正常使用，同时对原校园网可利旧的设备能够有效兼容。
9．对学校现有的光缆线路进行检测、补充，保证各区域汇聚点到数据中心机房的双链路上联，各接入楼幢到区域汇聚点单链路上联，并提供一定数量链路冗余。
四、设备技术参数及相关要求
	1.核心交换机 数量2台

	1.★支持多级交换架构，交换网板与主控板硬件槽位分离，业务板卡与交换网板采用完全正交设计（槽位互相垂直）,提供官网证明和实物正反面图片，指明槽位物理位置关系，并加盖设备厂家公章。

	2.★业务插槽数≥8，交换容量≥500Tbps，包转发率≥90000Mpps；严格前后风道散热设计（不允许侧进风），确保与机房散热风道保持一致，提升散热效率；最大独立交换网模块≥5，要求提供官网链接截图证明并加盖设备厂家公章；

	3.以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口、40G端口、100G端口，要求提供官网链接及截图证明并加盖设备厂家公章；

	4.主控引擎、电源、接口模块、风扇、交换网板等关键部件可热插拔；

	5.支持多业务融合板卡，能够与设备紧耦合无需外部连线，支持内联端口备份提高可靠性，要求提供工信部下属的国家级权威测评机构出具的功能测试报告并加盖设备厂家公章；

	6.支持N：1虚拟化，最多可将4台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，要求提供工信部下属的国家级权威测评机构出具的功能测试报告并加盖设备厂家公章；

	[bookmark: OLE_LINK9]7.所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow协议标准，支持VXLAN；

	8.★内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，要求提供工信部下属的国家级权威测评机构出具的功能测试报告并加盖设备厂家公章；

	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]9.硬件支持IPv6线速处理，路由协议须支持RIPng、OSPF V3、IPv6 IS-IS和IPv6 BGP，隧道协议须支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道；

	10.★配置要求：单台配置2个主控模块，配置4块交换网板，2个2500W电源模块，万兆业务光口≥32个，40G业务光口≥4个(可一分4个万兆光口使用，且不可通过4个10G光口堆叠满足)。40G QSFP+ 3m电缆1根，所配板卡实际支持VXLAN二层/三层网关。

	

	2.汇聚交换机 数量6台

	1.★整机交换容量≥5.98Tbps，包转发能力≥222Mpps，要求提供官网链接截图证明；

	2.★整机支持≥24个千兆光口，万兆光口≥4个，万兆端口均固化，万兆端口支持千兆自适应；

	3.★支持1个扩展插槽，可扩展万兆端口数量≥12个，40G端口数量≥2个；

	4.可以扩展配置防火墙插卡模块，支持多类型子卡，实现区域安全防护；

	5. 支持二层VXLAN，支持三层VXLAN，支持EVPN功能；

	6.支持可插拔双电源，支持可插拔双风扇，风扇支持端口侧/端口侧出风，实配双电源双风扇；

	7.MAC地址表≥64K，路由表容量≥32K，ARP容量≥32K；

	8.内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合MC-AC分层模式，消除无线带宽瓶颈，要求提供官网链接截图证明；

	9.为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击，要求提供官网链接截图证明；

	10.为保障设备的兼容性，要求与核心交换机同一品牌；

	　

	3.接入交换机 数量15台

	1.★交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥96Mpps，要求提供官网链接截图证明；

	2.路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表>=16K；

	3.★端口数≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口；

	4.支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）；

	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]5.支持快速环网保护协议，环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms；

	6.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准；

	7.为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击，要求提供官网链接截图证明；

	8.符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；

	9.支持DLDP，支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)；

	10.为保障设备的兼容性，要求与核心交换机同一品牌。

	

	4.服务器接入交换机 数量2台

	1.★整机交换容量≥5.98Tbps，包转发能力≥222Mpps，要求提供官网链接截图证明；

	2.★整机支持≥24个千兆电口（8个combo口），≥4个万兆SFP+口，万兆端口均固化，万兆端口支持千兆自适应；

	3.★支持1个扩展插槽，可扩展万兆端口数量≥12个，40G端口数量≥2个；

	4.可以扩展配置防火墙插卡模块，支持多类型子卡，实现区域安全防护；

	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]5.支持二层VXLAN，支持三层VXLAN，支持EVPN功能；

	6.支持可插拔双电源，支持可插拔双风扇，风扇支持端口侧/端口侧出风，实配双电源双风扇；

	7.MAC地址表≥64K，路由表容量≥32KA，RP容量≥32K；

	8.内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合MC-AC分层模式，消除无线带宽瓶颈，要求提供官网链接截图证明；

	9.为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击，提供官网链接截图证明；

	10.为保障设备的兼容性，要求与核心交换机同一品牌。

	

	5.出口防火墙 数量2台

	1.★2U标准机架，千兆光口≥12个，千兆电口≥12个，万兆光口≥4个，扩展槽位≥1个，内置存储介质；

	2.★所投防火墙在配置FW域间策略的情况下，并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥40万。要求提供工信部下属的国家级权威测评机构出具的功能测试报告并加盖设备厂家公章；

	3.★所投防火墙在配置FW域间策略，1518字节的情况下，最大吞吐量≥20Gbps。要求提供工信部下属的国家级权威测评机构出具的功能测试报告并加盖设备厂家公章；

	4.★支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。要求提供工信部下属的国家级权威测评机构出具的功能测试报告并加盖设备厂家公章；

	5.★所投设备支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署。要求提供工信部下属的国家级权威测评机构出具的功能测试报告并加盖设备厂家公章；

	6.支持IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE\IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备；

	7.支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等；

	8.支持防火墙\NAT日志，支持域间策略匹配日志，支持攻击防范\黑名单日志，支持NAT444用户端口块溯源日志，支持IPV6防火墙及防攻击日志，IPV6 NAT64端口块溯源及会话日志，日志格式支持SYSLOG及二进制，日志开启会设备新建性能影响小于10%；

	9.支持SNMPv1、SNMPv2C、SNMPv3，支持CONSOLE、TELNET、SSH V1.5管理方式，支持NTP时间同步，支持TR069协议，BIMS管理，支持NETCONF接口；

	10.★实配固化双交流电源， 1年特征库升级服务，实际部署主/主模式的高可靠；

	

	6.上网行为管理 数量1台

	1.机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预；

	2.★多核架构设计，CPU核数目≥2个，功能采用模块化结构设计；

	3.★支持10M/100M/1000M自适应电接口数量≥12，支持千兆SFP光接口数量≥12，万兆光接口≥2；接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，支持多桥组部署；

	4.内置存储硬盘≥1TB，内置双电源，网络吞吐量≥10Gbps, 内存≥4G；

	5.支持虚拟线配置，虚拟线的两个接口支持状态联动，数据传输支持vlan tag过滤，要求提供WEB界面截图；

	6.针对特定无应用指纹的应用：迅雷、P2P下载支持行为模式的智能识别，并提供WEB界面截图；支持私接用户的PPPOE账号、认证服务器同步账号展示，提供WEB面配置截图；

	7.支持用户应用的精细化控制，例如微信的：“微信”“微信语音”“微信发消息”“微信收消息”“微信登录”“微信发文件”“微信收文件”；

	8.支持针对web相关行为的关键字过滤，支持针对web搜索引擎、web http上传、web网页内容的关键字控制；

	9.可识别私接主机个数，并可制定策略分别设置私接终端类型个数为阀值进行封堵，支持自定义阻断时间，同时支持基于IP、IP段以及本地用户设置白名单，提供WEB界面截图；

	10.自带1年特征库升级授权。

	

	7.网管SDN软件 数量1套

	1.★SDN网管软件可以支持Windows、Linux平台及MS SQL、Oracle数据库，支持B/S架构。支持对路由器、交换机、无线、安全、语音、存储、监控、服务器、打印机、UPS等设备进行管理，实现设备资源的集中化管理。管理员可以通过该功能根据业务需求创建设备组视图，并将所需设备加入该视图中，以便进行管理；

	2.支持基于用户以及用户组进行网络资源编排，实现用户以及用户组和网络属性(不限于VLAN、VXLAN、IP网段、IP地址）的绑定。简化底层网络规划。要求实现基于角色的IP地址分配，能够针对某一类用户或者终端进行分组并分配对应网段，从而方便通过一条ACL在任意设备上实现对用户组权限的控制。要求提供第三方测试报告复印件并加盖设备厂家公章；

	3.★支持每用户在认证之后，系统实现用户名和IP地址的绑定或者自动锁定；且要求全网支持用户在任意位置（包括有线和无线）都可以正确接入并且获取的IP地址不变，并且无广播风暴隐患。从而实现园区内用户行为的精准溯源。要求提供第三方测试报告复印件并加盖设备厂家公章。

	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]4支持针对不同用户组进行网络通道隔离，可以采用MPLS或者VXLAN等，要求对于终端或用户的隔离可以做到与位置无关，即用户在任意位置认证后，不需要人工干预都可以进入到正确的隔离通道内，方便整网权限管理。要求提供第三方测试报告复印件并加盖设备厂家公章；

	5.支持针对不同用户组进行网络权限ACL隔离，要求对于终端或用户的任意访问权限的设置都可以做到与位置无关，方便整网权限管理。要求提供第三方测试报告复印件并加盖设备厂家公章。

	6.支持PAP认证、CHAP认证、EAP-MD5认证、EAP-PAP认证、EAP-TLS认证、EAP-PEAP-MSCHAPV2认证、EAP-PEAP-MD5、EAP-GTC、EAP-TTLS认证，防客户端破解，支持微信认证、二维码的认证方式；

	7.根据事先导入系统的设备网各类哑终端MAC地址列表，实现哑终端的自动化上线，自动完成对接入层设备、汇聚层设备的配置下发，实现专网隔离、即插即用效果。要求提供界面截图并加盖设备厂家公章。

	8.★要求在一个软件系统中实现有线网络、无线网络一体化管理，不仅可以对有线资源和用户进行管理，还可以对无线资源及用户进行统一管理，不需要再额外部署一套系统对无线业务进行单独管理；要求在一个软件系统中实现有线无线的接入管理，可监控用户状态及多种管理方式；可展示无感知用户接入信息。可支持用户和IP/MAC的强绑定,要求投标现场提供DEMO演示。

	9.提供对全网设备告警的实时监控和统一浏览.可以从业务分钟维度展示繁忙度和在线用户数、IP容量等。支持展示全网有线无线用户资源的平均使用率。要求投标现场提供DEMO演示；

	10.支持基于场景的终端网络，支持根据接入时间段、终端组、终端MAC地址、终端厂商、终端操作系统和终端类型等对网络接入终端授予不同的访问权限策略和安全组；提供针对业务的虚拟Overlay网络的拓扑管理，可以根据VXLAN或MPLS进行业务区分。要求投标现场提供DEMO演示；

	11.★实际配置100个网络节点管理授权，5000个终端接入授权，实际支持业务编排功能和原厂部署服务。

	

	

	8.网络流量分析一体机 数量1台

	1.★采用软硬件一体架构，部署单台设备就可完成流量分析，硬件要求2U X86服务器架构，冗余双电源，单电源功率支持500W，双Intel至强银牌CPU，双Intel至强银牌CPU，核数≥16个，内存≥32GB、硬盘≥4TB，内置数据保护模块，支持断电后把数据写入缓存空间；

	2.★配置要求：2个万兆SFP+光口，4个千兆电接口，网卡支持扩展，支持2个扩展槽；最大流量处理能力10Gbps，最大报文存储性能2Gbps，最大并发用户数5万，最大并发会话数300万，最大新建会话数10万/秒；

	3.支持WEB界面管理，通过WEB界面全程进行设备配置、回溯、查询等操作。支持数据包去重功能，能够将通过镜像引入设备的流量中的重复数据包去除，数据包去重功能不影响设备的处理性能，要求提供功能截图并加盖设备厂家公章；

	4.支持IP网段虚链路分析，能够按IP地址范围设定虚链路，实现对特定IP网段的独立流量分析，支持VXLAN虚链路分析，能够根据VXLAN ID设置虚链路，实现对SDN网络特定VXLAN流量的分析，要求提供功能截图并加盖设备厂家公章；

	5.支持服务器实时流量统计及实时流速统计，包括上下行流量流速、会话数、用户数，并可抓包进行进一步分析，针对某个服务器可展示实时流速趋势图；支持内网发起的异常请求流量，如ICMP、UDP、SYN、DNS外发请求异常等告警，用户/应用/服务器等异常流量告警、视频监控异常流量、事件告警，要求提供功能截图并加盖设备厂家公章；

	5.支持ICMP、TCP、Tracert网络层探测，Tracert自动路径探测，判断故障节点。支持应用层HTTP探测，判断业务是否正常，以及DNS解析时延、TCP三次握手时延，HTTP下载时延等，判断整个业务各个阶段交互时延、抖动、丢包，要求提供功能截图并加盖设备厂家公章；

	6.具有全面的内置报表模板，能够从不同角度反应网络的历史运行状况。系统预制报表包括：设备流量趋势、用户数趋势、应用流量趋势、应用流量top统计、用户流量、服务器流量、共享监控、服务器异常统计等报表，要求提供功能截图并加盖设备厂家公章；

	7.能对任意时间范围的网络通讯数据进行流量回溯分析，统计精度须到秒级，支持视频监控网络流量异常（流量中断、突发、时延抖动超标）告警，要求提供功能截图并加盖设备厂家公章；

	8.能对任意时间范围、任意目的IP及源IP的网络通讯数据进行报文在线分析，能够根据分析结果输出对应的报文时序图，以便报文分析，要求提供功能截图并加盖设备厂家公章；

	9.支持网络流量质量可视化，能够直观展示服务器异常流量统计，展示TCP、DNS及HTTP的网络时延，要求提供功能截图并加盖设备厂家公章及要求投标现场提供DEMO演示；

	10.能实时分析并长期保存网络中的所有数据流统计数据，包括详细的IP会话、TCP会话、UDP会话数据，数据精度到秒级，要求提供功能截图并加盖设备厂家公章及要求投标现场提供DEMO演示。

	　

	9.超融合服务器 数量1台

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1.★X86架构，2U机架式，实配≥2颗处理器。要求：Intel 至强可扩展系列处理器，性能≥2.3GHz/12核，配置≥4*32GB DDR4- 2666P内存。≥24个DIMM内存插槽；实配一块RAID卡，配置≥2GB缓存；配置≥4千兆电口，≥2个万兆光口（含多模模块）；配置≥6块1.8TB SAS 转速10K rpm 2.5寸硬盘，≥2块300GB SAS 转速10K rpm 2.5寸硬盘；支持≥10个PCIe 3.0扩展槽，最大支持≥3个高性能GPU卡；为保障散热，配置≥6个冗余风扇，配置≥5个 USB 3.0 端口，并且具备扩展能力，标配≥2个550W冗余热拔插电源模块；配置原厂导轨和面板；

	2.硬件集成1个独立管理GE端口，支持远程控制台和虚拟KVM功能；支持网络防火墙功能；支持本地、远程批量的驱动及固件更新；

	3.★虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性；

	4.提供统一的虚拟化集群管理界面，在同一界面上提供集群HA（高可靠性），动态资源调度，智能电源管理等配置功能，提供界面截图；

	5.提供虚拟机回收站功能，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机，提供界面截图；

	6.支持虚拟化内核集成虚拟化安全防护功能模块，无需单独占用虚拟机资源安装安全防护功能模块，提供界面截图；虚拟化管理平台支持批量对虚拟机一键开启杀毒功能，提供界面截图；虚拟化管理平台提供统一的防病毒配置界面，支持不少于2种主流防病毒软件配置。提供相应界面功能截图及与防病毒厂商互认证证书；

	7.虚拟化平台内置健康巡检功能，从系统、集群、主机、存储、网络、告警分析等维度对系统运行情况进行巡检，针对巡检问题平台可自动给出优化建议。支持存储一键清理功能，对共享存储中无效的存储卷可以进行集中清除；

	8.支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、启用VNC代理、tools自动升级等，要求提供DEMO演示；

	9.提供统一的虚拟机管理界面，在同一界面上提供虚拟机启动、暂停、恢复、休眠、重启、安全关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、克隆为模板、修改虚拟机等功能。支持通过图形化界面设定虚拟机的开关机策略，定时开启或关闭指定的虚拟机，要求提供DEMO演示；

	10.★虚拟化软件（含管理平台）一套，含2颗物理CPU授权许可。软件要求实配集群HA（高可靠性）、动态资源调度功能、智能电源管理功能、分布式虚拟交换机功能、网络IO控制等功能。

	　

	10.原厂配套光纤模块 数量若干 

	SFP+ 万兆单模模块(1310nm,10km,LC)    12块

	SFP+ 万兆多模模块(850nm,300m,LC)     10块

	SFP- 千兆多模模块(850nm,0.55km,LC)    24块

	SFP-千兆单模模块-(1310nm,10km,LC)     40块


布线工程
投标人需现场勘查，根据招标方的施工要求提供完整的《工程量清单》，并签署《现场勘察表》之后，才能获得投标资格，同时表示已知晓本次项目所需服务的全部内容。报价应包含一切材料费用（水晶头，超六类网线、线管、镀锌地板线槽、理线架、线标，网线跳线，光纤跳线，室外光纤，光纤熔接，光纤敷设等，相关耗材应选用市场主流品牌）以及人工费用（破路回填修复等）。如果投标中的材料数量低于实际需求，或者缺少辅材，均由投标方无条件负责。本项目后续不再接受投标方的额外附加报价。
	名 称
	技术规范要求

	室外光缆
	光缆中的光纤必须为A级纤芯，必须与现有光缆无缝连接。具体要求如下：
1、模场直径（1310nm）：9.3±0.4μm，芯同心度误差≤0.6，包层直径：125±1μm，包层不圆度<1.0%；
2、用OTDR对光纤从任一端进行检测时，在1310nm波长，一根连续光纤长度上不应有超过0.1dB的不连续点，在1550nm波长下，一根连续光纤长度上不应有超过0.05dB的不连续点；
3、光纤强度筛选水平为0.69Gpa，施力时间为1s；
4、光纤色标应鲜明，着色层不迁染、不褪色，用酒精擦或丙酮擦亦如此；
5、光缆采用层绞式单模光缆；
6、光缆采用全木或铁木盘密封包装，每一盘光缆均附有出厂测试数据表和产品合格证或检测报告。


设备安装调试
中标人在规定时间内,负责将全部货物运到规定地点,并完成安装(系统集成)、调试、运行,建立相关档案资料。经安装调试合格后,交付招标方使用。本次项目所采购设备的安装与调试、网络调优等工作必须由所投品牌原厂工程师完成。安装期间,中标人应至少有1名项目工程师负责安装现场的指导和协调。招标方提供必需的基本条件和专人配合,保证安装工作顺利进行。中标人要提供完整的安装(系统集成)方案,方案应包括安装(系统集成)计划、工程施工方法和措施、施工进度表、施工人员配备和质量保证措施等内容。
服务质量保证
投标人应根据招标文件的质量保证、服务基本要求,对投标产品的质量保证、免费保修期、特殊保修条款、有偿服务范围和免费更换配件等做出明确承诺和说明。各投标人还可视自身能力在投标文件中可提供更优、更合理的服务计划(含质保期时间)和内容。投标人在投标文件中必须明确承诺:如果中标,在质量保证期结束后仍提供优质服务,进行定期维护和修理,并只收取成本费(包括零配件)。
中标人提供本次谈判所涉及的所有软件产品终身使用权。对本次谈判所涉及的所有软件产品，投标人提供一年免费技术支持服务。若部分软件含第三方许可，须注明该软件许可年限，提供授权书年限证明复印件，许可到期后维护和升级费用。投标人应建立相应的备件库，以及时提供排除紧急故障的应急备件。保修期外售后 服务：实行终身维修，对于所更换零部件，只收成本费用。
本项目要求中标人为本项目提供为期3年的原厂技术支持工程师上门服务和原厂硬件保修服务（需提供设备厂家盖章服务承诺函原件）。遇到故障，应按照合同规定时间内派相关技术人员到现场排除故障，以保证招标方的正常工作；在保修期内中标人应能满足7×24小时的技术服务响应，包括4小时到现场维护、现场保障、更换设备等，并根据具体情况对相关软件进行免费升级。如果问题无法在短时间内解决，中标人应在24小时内为招标方提供同型号、同配置的替换设备。终身免费7×24小时热线电话支持。保修期内需要更换的零配件由中标人免费提供。
培训要求
为了保证投标人所提供的系统设备能良好运行,要求中标人负责对招标人至少2人提供有关系统设备(软件)功能、安装、操作、维护等方面的现场培训(培训资料每人一套),使其具备熟练使用设备、判断处理设备故障、熟练维护设备的能力,能指导招标方其他人员进行日常维护工作。承担培训的教师要具备合格的资历和执教能力。培训费用包含在投标总价中。
技术资料要求
中标人应向用户方提供以下原包装箱内的所有原厂资料及附件,其费用包括在投标价格中:
产品验收标准、技术说明书、使用说明书、设备安装、调试、维修线路原理图、零部件目录、备品备件、易损件清单、安装、维修及操作手册、合同中要求的其他文件资料。
交付时间要求
     2019年8月27日前完成所有设备、软件、布线工程交付使用。

[bookmark: _GoBack]五、评标方法和说明
综合评分法：
1．投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。 
2．每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分。 
3. 各项评审要求： 
	评标项目
	评分说明

	设备性能、技术参数和设备质量情况
	根据投标人所投产品的技术性能与招标要求的响应情况进行评价打分，投标人须按照本文件所列的所有技术要求如实填写逐条响应，并提供相关的证明材料，部分技术功能指标要求提供DEMO演示。

	投标产品的供货保障和质量保障情况
	根据各投标人所投产品可获得的供货保障、原产地保障、质量保障承诺等方面情况，对投标人的产品供货渠道来源的正规性、可靠性进行评分。

	项目实施质量管控保障情况
	根据各投标人提供的施工组织结构图、管理人员和实施人员数量配置、质量保证措施、安全文明施工措施的实用性和合理性进行横向比较评分。

	技术培训方案
	根据各投标人所提供的针对设备、软件的技术培训方案的情况进行评分。

	企业资质和实力
	根据投标人成立年限情况进行评分，需提供的营业执照复印件为依据。

	
	根据投标人是否为本地企业或在项目所在地工商行政管理部门注册有分支机构能够提供本地化服务进行评分（以提供的营业执照复印件为依据）。

	
	根据投标人企业规模、商业信誉、行业相关资质（不限于信息系统集成及服务资质）等情况进行横向比较评分，投标人需提供相关证明和支撑材料。

	
	根据投标人2016年（含2016年）以来单项中标金额在100万元以上且履约的同类型业绩的数量、总金额针对所有投标人进行横向比较评分，需提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经招标方验收合格的相关证明文件复印件。

	所投设备厂商资质及售后服务
	根据投标人所投核心交换机产品，交换机制造厂商是否具有科学、系统的知识产权管理体系进行评分，需提供知识产权管理体系认证证书复印件证明并加盖设备厂商公章。

	
	根据投标人所投防火墙产品制造厂商是具有公安部颁发的信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书进行评分，若有需提供证书复印件并加盖设备厂商公章。

	
	根据投标人所投SDN（软件定义网络）软件系统是否是主流厂商成熟的解决方案进行横向比较评分，要求提供国家级评测机构功能测试报告，国家级咨询机构市场占有率证明。

	
	根据投标人满足招标文件质保要求（三年原厂技术支持工程师上门服务和原厂硬件保修服务）的基础上，是否能增加服务年限进行评分。



（4）中标候选人排列规则顺序如下： 
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价由低到高顺序排列。 
c.评标总得分（FA）且评标价相同的并列。



第二部分    投标人须知

一、总    则
1.适用范围
本招标文件仅适用于与本次招标活动有关的事宜。
2.本次招标方式、合格的投标人
2.1 本次招标采取公开招标方式。
2.2 合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供招标货物、进行相关服务、独立承担民事等法律责任的法人或其他经济组织。
2.3 投标人应遵守国家、福建省、泉州市有关的法律、法规和政策等。
3.适用法律
3.1本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
二、投标文件的编制
6.投标语言及度量衡单位
6.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。
6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用公制。
7.投标文件构成
7.1投标人应完整地填写招标文件中的投标函和投标报价表，说明所提供货物、来源及价格。对所提供的主要货物，应作简要介绍。
7.2投标人编写的投标文件应包括下列部分:
(1) 按照第8条要求填写的投标函；
(2) 按照第9条要求填写的投标报价表；
(3) 按照第10条要求对服务要求以书面形式所做出的服务承诺；
(4) 按照第11条要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，中标人有能力履行合同。
(5) 按照第12条要求出具的证明文件，证明投标人提供的货物、服务是合格的，且符合招标文件规定。
8.投标函格式
8.1 投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式和投标报价表，说明所提供货物的品牌、产地、价格。
8.2投标人应在投标书中写清相应的招标文件编号、投标人全称、地址、电话、传真，并有授权代表签字和盖章。
8.3投标人须按表填明投标货物和服务在规格及参数等方面的响应情况，并由授权代表签字或盖章。
9.投标报价
9.1投标人应在投标文件中的投标报价表上标明本次招标拟提供货物的报价。
9.2运输费、保险费、服务费及货物交付使用前所产生的其它费用应包括在投标报价中。
10.技术规格及服务要求的响应
10.1技术规格响应表应对招标文件中的技术规格逐项做出实质性响应，否则该投标可能被拒绝。
10.2 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求的标准做出响应。
11.证明投标人资格的文件
11.1按照第7.2条第(5)项的规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；
11.2  投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。
12.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
12.1按照第7条规定，投标人应提交根据合同要求提供的证明货物质量合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标的一部分。
12.2货物质量合格的证明文件应包括投标报价表中对货物来源地的声明。
12.3证明货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据，投标人应提供：
    (1)货物主要技术指标和运行性能的详细说明；
    (2)逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，指出自己提供的货物、服务是否做出实质性的响应。
13.投标保证金
13.1 投标人应以人民币提交 伍千元的投标保证金，并作为其投标的一部分。招标人在因投标人的行为受到损害时，可根据第13.6条的规定没收投标人的投标保证金。
13.2 投标保证金必须是人民币，采取现金转账形式。
13.3 在开标时，对未按要求提交投标保证金的投标，采购中心将视其为非响应性投标而予以拒绝。
13.4 未中标人的投标保证金，将在开标后10天内予以退还，不计利息。
13.5中标人的投标保证金，在中标人按规定签订合同后直接转为履约保证金不计利息。
13.6 下列情况发生时：
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标，投标保证金将被没收；
（2）中标人在规定期限内未能与用户签订合同，履约保证金将被没收。
14.投标有效期
14.1 投标有效期为招标人规定的投标截止日后30天。
14.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真等）。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第13条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。
15.投标文件份数和签署
15.1投标人应按照投标须知的要求，准备一式柒份投标文件（一份正本、陆份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
15.2投标文件的正本和所有的副本均需打印并由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须有法人代表以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。
15.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标人法人代表或其授权代表签字和盖章。

四、投标文件的递交
16.投标文件的密封和标记
16.1投标人应将投标文件正本和所有副本用单独的信封密封。外信封两端封口要贴上封条并盖上单位公章。
16.2 信封应：
    (1)按“投标人须知前附表”注明的地址送达；
(2)注明投标项目名称、标书编号、正本或副本及“请勿在2019年6月19日上午9：00时整（开标时间）之前启封”的字样。
17.投标截止日期
17.1招标人收到投标文件的时间不得迟于投标人须知前附表中规定的投标截止时间。
18.迟交的投标文件
18.1按照第17条的规定，招标人将拒绝在其规定的截止日期后收到的任何投标文件。
19.投标文件的修改和撤回
19.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式送达招标人。
19.2投标人的修改或撤回通知书，应按第16条的规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。
19.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
19.4 在投标截止期至招标人在招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
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